	`FFE1`
	数据通信服务
	控制指令

	`FFE4`
	设备状态及ADC值
	数据上报



	`FFE1`
	Command
	Write+Read 
	下发控制指令

	`FFE4`
	Status
	Read + Notify
	数据上报



	特征值UUID
	名称
	属性
	说明

	`FFE1`
	Command
	Write+Read 
	下发控制指令

	Byte1
	IO1红灯光强
	Write+Read 
	

	Byte2
	IO1红外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte3
	IO1紫外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte4
	IO1暖黄灯光强
	Write+Read 
	

	Byte5
	IO1电流增益高字节
	Write+Read 
	

	Byte6
	IO1电流增益低字节
	Write+Read 
	

	Byte7
	IO2红灯光强
	Write+Read 
	

	Byte8
	IO2红外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte9
	IO2紫外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte10
	IO2暖黄灯光强
	Write+Read 
	

	Byte11
	IO2电流增益高字节
	Write+Read 
	

	Byte12
	IO2电流增益低字节
	Write+Read 
	

	Byte13
	IO3红灯光强
	Write+Read 
	

	Byte14
	IO3红外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte15
	IO3紫外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte16
	IO3暖黄灯光强
	Write+Read 
	

	Byte17
	IO3电流增益高字节
	Write+Read 
	

	Byte18
	IO3电流增益低字节
	Write+Read 
	

	Byte19
	IO4红灯光强
	Write+Read 
	

	Byte20
	IO4红外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte21
	IO4紫外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte22
	IO4暖黄灯光强
	Write+Read 
	

	Byte23
	IO4电流增益高字节
	Write+Read 
	

	Byte24
	IO4电流增益低字节
	Write+Read 
	

	Byte25
	IO5红灯光强
	Write+Read 
	

	Byte26
	IO5红外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte27
	IO5紫外灯光强
	Write+Read 
	

	Byte28
	IO5暖黄灯光强
	Write+Read 
	

	Byte29
	IO5电流增益高字节
	Write+Read 
	

	Byte30
	IO5电流增益低字节
	Write+Read 
	

	Byte31
	保持时间高字节
	Write+Read 
	

	Byte32
	保持时间低字节
	Write+Read 
	

	Byte33
	控制指令
	Write+Read 
	检测模式和治疗模式

	Byte33
	异或校验
	Write+Read 
	


Ps：0是IDLE，1是检测，2是治疗


上传的指令
	特征值UUID
	名称
	属性
	说明

	`FFE4`
	Command
	Read + Notify
	上传的ADC值

	Byte1
	PD1低字节
	Read + Notify 
	

	Byte2
	PD1高字节
	Read + Notify
	

	Byte3
	PD2低字节
	Read + Notify 
	

	Byte4
	PD2高字节
	Read + Notify 
	

	Byte5
	PD3低字节
	Read + Notify
	

	Byte6
	PD3高字节
	Read + Notify
	

	Byte7
	PD4低字节
	Read + Notify
	

	Byte8
	PD4高字节
	Read + Notify
	

	Byte9
	PD5低字节
	Read + Notify
	

	Byte10
	PD5高字节
	Read + Notify
	

	Byte11
	PD6低字节
	Read + Notify
	

	Byte12
	PD6高字节
	Read + Notify
	

	Byte13
	PD7低字节
	Read + Notify
	

	Byte14
	PD7高字节
	Read + Notify
	

	Byte15
	VBAT低字节
	Read + Notify
	

	Byte16
	VBAT高字节
	Read + Notify
	

	Byte17
	贴合状态
	Read + Notify
	

	Byte18
	运行状态
	Read + Notify
	

	Byte19
	异或校验
	Read + Notify
	


[bookmark: _GoBack]Ps：Byte17，未贴合是0，贴合是1，Byte18：0是IDLE，1是检测，2是治疗，FF是故障,上传的ADC值，0X0FFF表示最低光照
